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	№ п/п
	Найменування предмету закупівлі
	НК 024:2023
	Од. виміру
	Кіль-кість
	Опис предмета закупівлі

	1
	Еластик Хромо, 450 г.
	35863
	шт
	30
	Застосування: для отримання відбитків при виготовленні часткових знімних протезів, попередніх відбитків при виготовленні повних знімних протезів (для виготовлення індивідуальних відбиткових ложок), для отримання відбитків в ортодонтичній практиці, відбитків для виготовлення робочих моделей, тимчасових коронок і мостовидних протезів;
альгінатна відбиткова маса з індикацією стану матеріалу за зміною кольору та часом зберігання без усадки матеріалу до 120 годин;
матеріал легко замішується, має дуже високу в'язкість, короткий час затвердіння у порожнині рота, забезпечує високу якість поверхні гіпсової моделі та точну передачу деталей. Отримані відбитки мають високу еластичність, міцність і стабільність.
ELASTIC CROMO – альгинатна відбиткова маса з колірною індикацією робочих фаз і продовженим часом виливки гіпсом, застосовуваної в стоматологічній практиці й ортодонтії.
Співвідношення при замішуванні:
20 мл води:9 г порошку.
Середній відбиток:
2 мірки води;
2 мірки порошку;
спочатку міркою відміряти воду та налити в чашку для замішування. Порошок альгинатної відбиткової маси необхідно перед використанням ретельно струснути. Потім порошок набирається з пластмасової банки або пакетика прикладеною міркою і вкладається в чашку для замішування. Воду з порошком ретельно перемішати пластмасовим шпателем розтираючи уздовж стін чашки для замішування.
Час замішування: 30 сек.
Час обробки: 1:50 хвилин за температури 23 °С (включно з часом замішування).
Час затвердіння: 2:30 хвилин за температури 23 °С (включно з часом замішування).
Комплектація:
Упаковка 400 г

	2
	Оксасіл коректор, 140 мл
	35866
	шт
	10
	Стоматологічна C-силіконова маса для зняття відбитків зубів. Коректор.
Туба 140мл.

	3
	Оксасіл активатор, 60 мл
	35866
	шт
	20
	Стоматологічна C-силіконова маса для зняття відбитків зубів. Активатор.
Туба 60мл.

	4
	Оксасіл база, 900 мл
	35866
	шт
	20
	Відбиткова маса з двошаровою силіконовою зліпочною масою. Для двоетапної техніки зліпків та одномоментної техніки з матеріалами різного ступеня в’язкості. Висока початкова плинність, оптимальна жорсткість після схоплення, зменшує ефект здавлювання слизової оболонки під час пристосування у порожнину рота, час обробки і схоплення залежить від кількості каталізатора, при повторному змішуванні підлаштовується під консистенцію рідини з низькою в’язкістю, при знятті другого зліпка, використовується і в якості індивідуальної ложки. Колір зелений, смак свіжої м’яти. Комплектація: Базовий шар - 900 мл

	5
	Зуби Естедент-02 В БАРАБАНАХ А3 (20 наборів по 28 зубів)
	38643
	шт
	10
	Для застосування в ортопедичній стоматології для виготовлення знімних конструкцій зубних протезів.
Форма випуску: 4 контейнери повних наборів зубів (містять 20 наборів по 28 зубів). 

	6
	Церам Бонд, 7 г.
	16187
	шт
	2
	Сполучний матеріал, для надійного з'єднання кераміки зі сплавами неблагородних металів.
Призначення:

застосовується в зуботехнічній лабораторії, як допоміжний матеріал для роботи зубних техніків.
Застосування:

застосовується як сполучний матеріал, для надійного з'єднання кераміки зі сплавами неблагородних металів.
Комплектація:

Банка 7 г

	7
	Дуцерам Кісс, дентин, 75 г.
	16187
	шт
	15
	Застосування:
- Служить для виконання керамічної реставрації за зразком природного зуба;
- Формує дентинове ядро ​​зуба.
- Для кращого колірного розпізнання має органічні пігменти, які повністю вигоряють.
- Закриває металевий каркас.
- Надає покриттю основний колір.
Після того як повністю виконана корекція поверхні контури оформляються алмазними і твердосплавними інструментами. Для виконання більш тонкої кольорової корекції і заключного додавання індивідуальних особливостей використовуються низькотемпературні барвники і глазурі. Універсальна система облицювальної кераміки для швидкого і надійного досягнення найвищого естетичного результату протезування. Система складається всього з 73 керамічних мас, забезпечуючи при цьому поліпшену передачу кольору. При дотриманні техніки нанесення гарантується оптимальна гармонія кольору, використовуючи скорочене число керамічних мас. Немає необхідності у використанні додаткових інтенсивів при стандартній схемі нанесення шарів за забарвленням Віта.
Технічні характеристики: WAK дентину: 13,0 мкм / м * К (25-600оС). Стоматологічна кераміка, тип 1, клас 1, відповідно до DIN EN ISO 6872. Міцність з'єднання метал-кераміка, міцність на вигин і хімічна розчинність відповідно до DIN EN ISO 9693/6872.  Керамічна маса дентин 75 грам кольору: ДА2-5шт.;ДА3-5шт.;ДА3,5- 5шт.

	8
	Дуцерам Кісс, пауер хрома, 75 г.
	16187
	шт
	
3

	Призначення: високотемпературна керамічна маса для облицювання ортопедичних конструкцій (коронок, мостів), виготовлених зі сплавів.
Відтінки в лінійці:  PC3.
Форма випуску: порошок (флакон 75 г)

	9
	Дуцерам Кісс, опак порошковий, 20 г.
	16187
	шт
	2
	Призначення:
Закриває металевий каркас;
Надає покриттю основний колір.
Після того як повністю виконана корекція, поверхні і контури оформляються алмазними і твердосплавними інструментами. Для детальнішої колірної корекції та заключного надання індивідуальних особливостей використовуються низькотемпературні барвники і глазурі.
Дентин, відповідний за кольором природним відтінкам зубів, служить для виконання керамічної реставрації за зразком природного зуба. Для найкращого колірного розпізнання має органічні пігменти, які повністю вигорають.
Високотемпературна кераміка для облицювання коронок і мостів, виконаних із стоматологічних сплавів з КТР 13, 8 – 15,4 м/м*К (25-600С)
Система , що складається лише з 73 керамічних мас, забезпечує новий функціональний стандарт з використанням 3 механізмів: За рахунок нової пігментації дентинів і опаків. Завдяки цьому немає необхідності у використанні додаткових інтенсивів при базовій схемі нанесення шарів кераміки за забарвленням Віта;
Можливість комбінувати кольори, ефекти та матеріали. Порошок-опак – наноситься тонким шаром на сухий каркас з допомогою пензлика для пастоподібних опаків. Індивідуальне регулювання консистенції пасти-опака здійснюється з допомогою рідини для пастоподібного опака. Органічна основа пасти вимагає для висихання більш тривалого часу попередньої сушки і підібраною до типу печі базової температури. Керамічна маса опак 20 грам кольору: ОА2.

	10
	Дуцерам Кісс, опак порошковий, 75 г.
	16187
	шт
	4
	Призначення:
Закриває металевий каркас;
Надає покриттю основний колір.
Після того як повністю виконана корекція, поверхні і контури оформляються алмазними і твердосплавними інструментами. Для детальнішої колірної корекції та заключного надання індивідуальних особливостей використовуються низькотемпературні барвники і глазурі.
Дентин, відповідний за кольором природним відтінкам зубів, служить для виконання керамічної реставрації за зразком природного зуба. Для найкращого колірного розпізнання має органічні пігменти, які повністю вигорають.
Високотемпературна кераміка для облицювання коронок і мостів, виконаних із стоматологічних сплавів з КТР 13, 8 – 15,4 м/м*К (25-600С)
Система , що складається лише з 73 керамічних мас, забезпечує новий функціональний стандарт з використанням 3 механізмів: За рахунок нової пігментації дентинів і опаків. Завдяки цьому немає необхідності у використанні додаткових інтенсивів при базовій схемі нанесення шарів кераміки за забарвленням Віта;
Можливість комбінувати кольори, ефекти та матеріали. Порошок-опак – наноситься тонким шаром на сухий каркас з допомогою пензлика для пастоподібних опаків. Індивідуальне регулювання консистенції пасти-опака здійснюється з допомогою рідини для пастоподібного опака. Органічна основа пасти вимагає для висихання більш тривалого часу попередньої сушки і підібраною до типу печі базової температури. Керамічна маса опак 75 грам кольору: ОА2-2шт;ОА3-2шт.;ОА3,5-1шт..

	11
	Дуцерам Кісс , ріжучий край, 20г.
	16187
	шт
	3
	Зуботехнічна керамічна маса для формування області ріжучого краю. Порошок 20г.СО3

	12
	Дуцерам Кісс , ріжучий край, 75 г.
	16187
	шт
	3
	Зуботехнічна керамічна маса для формування області ріжучого краю.. Порошок 75г.SO3

	13

	Рідина SD, 250 мл
	16187
	шт
	1
	Служить для змішування дентину, модифікаторів, мас ріжучого краю і прозорих мас.
Флакон 250 мл.



Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.
Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в  тендерній документації та цьому додатку.
Технічні специфікації не повинні містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно повинно містити вираз «або еквівалент».
Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником (еквівалентом виробів медичного призначення - є вироби медичного призначення розміри, комплектація, матеріали, градація та інші стандартні характеристики товару абсолютно співпадають з характеристиками товару, що є предметом закупівлі), додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару та каталог виробника на еквівалентний товар, що пропонується Учасником. Стандартні характеристики еквіваленту товару, на який відбувається заміна, повинні відповідати вимогам діючих стандартів щодо даних товарів. Запропонований товар повинен відповідати всім вище наведеним вимогам. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена в технічній специфікації Замовника. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент», тендерну пропозицію такого учасника буде відхилено як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації. У разі, якщо замовник вимагає маркування, протоколи випробувань та сертифікати повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.
У разі, якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів, у разі встановлення вимог щодо надання учасником маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів, і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об’єктивним критеріям. Замовник зобов’язаний розглянути технічний паспорт і визначити, чи справді він підтверджує відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням свого рішення.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару — замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.  


Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі, учасник у складі тендерної пропозиції надає:  
· технічну специфікацію, складена учасником згідно з Таблицею 1
· товар повинен бути якісним та мати документи, що підтверджують проведення оцінки відповідності запропонованого товару вимогам технічного регламенту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 753 від 02.10.2013 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів» (копія сертифікату та (або) декларації про відповідність) на товар, що закуповується, якщо товар підлягає реєстрації. 
· гарантійний лист, щодо строку придатності товару, який на момент поставки складатиме не менше 80 % загального терміну придатності, а з іншим строком придатності за згодою сторін (надати гарантійний лист)
· товар, що є предметом закупівлі, повинен бути зареєстрованим в Україні, та відповідати нормам і стандартам, законодавчо встановленим на території України, а також вимогам тендерної документації та медико-технічним вимогам, викладеним у даному додатку. Товар іноземного походження повинен мати інструкцію з використання, викладену українською мовою та затверджену належним чином
· оригінали гарантійних листів виробника(ів) (представника, представництва, філії виробника - якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України, уповноваженого на це виробником), офіційного дистриб’ютора, яким підтверджується можливість поставки предмета закупівлі, у кількості з відповідними термінами придатності, визначеними цією тендерною документацію та тендерною пропозицією учасника торгів (з наданням підтверджуючих документів щодо таких повноважень для офіційного дистриб’ютора виробника у вигляді довіреностей, авторізаційних листів щодо дистриб’юції).
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